**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ДИВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 09.01.2019 № 3**

**О включении мероприятий по обеспечению пожарной**   
**безопасности в планы, схемы и программы развития**   
**территории поселения**

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ  
« О пожарной безопасности», Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях усиления противопожарной защиты объектов и населенных пунктов, расположенных на территории Дивинского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Утвердить «Перспективный План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Дивинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области на 2019 – 2021 г.».  
2. При разработке «Программы развития территории Дивинского сельсовета предусмотреть:  
2.1. в целях обеспечения повышения роли администрации Дивинского сельсовета , органов территориального общественного самоуправления, населения в обеспечении пожарной безопасности на территории Дивинского сельсовета подготовить и провести: -

-обустройство источников наружного противопожарного водоснабжения;

-Привести в соответствие с требованиями п.8 ст.63 ФЗ- № 123, постановления губернатора Новосибирской области № 303 от 04.08.2008 года указатели направления к водоисточникам и пожарным гидрантам;  
- изготовление схемы размещения пожарных водоемов на территории Дивинского сельсовета, согласование их с подразделением ГПС;  
2.2. в целях укрепления пожарной безопасности организовать привлечение населения к тушению лесных пожаров на территории Дивинского сельсовета..  
2.3. В целях обеспечения финансирования в вопросах повышения материально-технического оснащения и готовности подразделений пожарной охраны (добровольной пожарной команды, добровольной пожарной дружины) решить вопрос о направлении средств, предусмотренных в сметах доходов и расходов (бюджета) поселения на реализацию Программы для усиления противопожарной защиты на территории Дивинского сельсовета, приобретения пожарно-технического оборудования и запасных частей, средств индивидуальной защиты органов дыхания, оборудования для их обслуживания и огнетушащих средств.  
3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике» Дивинского сельсовета и на официальном сайте администрации Дивинского сельсовета в сети «Интернет».  
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Дивинского сельсовета: Е.А.Литвинова

УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации   
 Дивинского сельсовета  
от 09.01.2019 № 3

**Перспективный ПЛАН**   
**мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Дивинского сельсовета 2019 – 2021 г.г.**

| **№ п\п** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. Нормативное правовое обеспечение мер пожарной безопасности на территории Дивинского сельсовета | | | |
| **1** | Разработать и принять правовые акты Дивинского сельсовета по вопросам:  -организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Дивинского сельсовета;  - организация обучения населения мерам пожарной безопасности, пожарно-профилактической работы в жилом секторе на территории Дивинского сельсовета;  - определение формы социально значимых работ при участии граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории Дивинского сельсовета;  Своевременно перерабатывать и вносить изменения в НПА | постоянно | Специалист администрации  Глава поселения |
| 2. Повышение роли администрации поселения, органов территориального общественного  самоуправления, населения в обеспечении пожарной безопасности на территории Дивинского сельсовета | | | |
| **2.1.** | Организовать проведение проверок состояния работы администрации   по обеспечению первичных мер пожарной  безопасности  1) реализовать полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности Дивинского сельсовета;  2) осуществлять мероприятия по обеспечению пожарной безопасности Дивинского сельсовета  и объектов муниципальной собственности, которые предусмотрены в плане и программе развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;  3) разработать и организовать выполнение муниципальной целевой программы по вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории  2019 -2021 г.г;  4) при необходимости установить особый противопожарный режим на территории Дивинского сельсовета , а также дополнительные требования пожарной безопасности на время его действия;  5) обеспечить возможность беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;  6) создать условия по обеспечению возможности сообщения о пожаре и оповещения населения Дивинского сельсовета о пожаре;  7)организовать обучение населения Дивинского сельсовета   мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;         8) проводить социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране (добровольной пожарной команде, добровольной пожарной дружине), в том числе участия в борьбе с пожарами. | ежегодно | Специалист администрации  Глава поселения |
| **2.2.** | Внесение предложений населением, руководителями организаций, предприятий и учреждений в план работы Дивинского сельсовета  о рассмотрении вопроса о работе администрации по обеспечению   первичных мер  пожарной безопасности на территории Дивинского сельсовета. |  |  |
| **2.3.** | Подготовить и провести следующие мероприятия:  - уточнить списочный состав добровольных пожарных дружин (команд) по населенным пунктам Дивинского сельсовета, иметь сведения об обеспеченности первичными средствами пожаротушения, доукомплектовать ими добровольных  пожарных;  - организовать проверку  противопожарного водоснабжения с привлечением ОНД, Службы пожаротушения ПЧ; |  | |
| 3. Укрепление пожарной безопасности | | | |
| **3.1.** | На собраниях населения регулярно решать вопросы выполнения требований пожарной  безопасности на территории Дивинского сельсовета |  |  |
| **3.2.** | Размещать информацию на территории Дивинского сельсовета на   щитах и досках для размещения информации в т.ч. и информирования населения об обеспечении пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и гибель людей; |  |  |
| **3.3.** | Проводить работу по выявлению нуждающихся в ремонте отопительных печей и электросетей престарелых граждан и инвалидов, проживающих как в муниципальном, так и в частном жилье. Информировать соответствующие организации и учреждения о выявленных недостатках и осуществлять контроль за их устранением; |  |  |

**Противопожарные мероприятия**

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А.Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаровзрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

1) с двух продольных сторон – к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров ( 9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций , органов управления учреждений высотой 18 и более метров 9 6 и более этажей);

2 ) со всех сторон – к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

1) с одной стороны – при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

2) с двух сторон – при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям, и строениям в случаях:

1) меньше этажности;

2) двусторонней ориентации квартир или помещений;

3) устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 10 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

1) для здания высотой не более 28 метров – не более 8 метров;

2) для зданий высотой более 28 метров – не более 16 метров.

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру – не более чем через 180 метров.

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 х 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки ( до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения относятся:

1) Наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поселения и должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

территория находится в районе выезда пожарной части ПЧ-52 ГУ «11 отряд ФПС по Новосибирской области». По первому номеру вызова на тушение пожара выезжает 2 автомобиля АЦ-40.